|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Organisasjonens navn*****HMS INSTRUKS** |

**Kategori: Farlig arbeid**

**Tittel instruks: Sikkerhetsinstruks ved maskinvedlikehold**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sist endret: *dato / Navn*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Hensikt**

Sikre at vedlikehold av løypemaskiner utføres på en sikker måte.

1. **Gyldighetsområde**

Prosedyren gjelder *Organisasjonens* løypebaser og avløsere.

1. **Referanser**

[Internkontrollforskriften.](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127)

1. **Ansvar og myndighet**
* Løypeansvarlig i *organisasjonen* har det overordnede ansvaret for at løypebaser og avløsere får nødvendig opplæring gjeldende sikkerhet ved vedlikehold av maskinene.
* Løypebasene skal sørge for at avløsere får nødvendig opplæring hva gjelder sikkerhet ved vedlikehold av løypemaskin, scooter, ATV og UTV.
1. **Utførelse**
* Les kurskompendium for løypekjøring og preparering samt servicehåndbok for aktuell maskin.
* Når det er behov for mye sjekk under maskinen, eks. maskinservice: bruk plank på gulvet og kjør preppemaskinen opp på disse.
* Når oljeskift er utført jekkes maskinen opp på godkjente bukker (bukkene må tåle 2 tonn og jekkene må tåle 3 tonn).
* Sett ned skjæret foran bukkene for å få stabilitet da beltene skal tas av eller på. Hvis maskinen står på hjulene er dette ekstra viktig, spesielt der det er fall på gulvet. Alternativt sett stoppesko/stoppekloss på hjulene.
* For å unngå skader ved tunge løft skal jekketaljer og andre hjelpemidler brukes.